|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | № | Параметры БРП (PDU)  |  |
| Наименование  | PDU (Блок розеток вертикальный с базовый "МИК")  | 1  | Типы розеток и их количество  | IEC60320 C13 (20)IEC60320 C19 (4) |
| Спецификация модель  | MIK-2G-0U-32A-230-20-C13-4-C19-IEC309-32-2-P-B | 2  | Внутренняя соединительная линия  | 12 AWG, 14 AWG, медный проводник  |
| Сертификат EAC | ДА  | 3  | Режим ввода питания  | Кабельный  |
| Количество  |  | 4  | Кабельная вилка  | IEC60309 2P+E |
| RoHS  | ДА  | 5  | Спецификация кабеля  | 3\*6мм2 \*1.8м |
| Пожелания  |  | 6  | Расположение кабельного ввода  | Верхний |
| Комплектация4 комплекта метизов М6 с гайками | 7  | Крепление кабелей  | Полукольцо + пыльник |
| 8  | Цвет  | Черный |
| Комментарии | 9  | Габариты (Д\*Ш\*В)  | 1152\*52\*44.4мм |
| 10  | Расстояние между центра ми креплений  | 1132,5 |
| 11  | Длинна корпуса (без креплений)  | 1098 |
| 12  | Тип установки  | Установка на кронштейны, установка в органайзер |
| 13  | Направление установки  | Вертикальная  |
| 14  | Автоматы защиты  | 2\*1P/16А (MCB) |
| 15  | Контроллер  | Х |
| 16  | Номинальное напряжение и ток  | 200-240 В, 32A |
| Чертеж |
|  |